
各市、州建设行政主管部门：

    近年来，由于新技术、新材料的广泛采用，国家对建筑工程质量和安全的要求提高，以及由于建筑材料检测成本提高，四川省物价局、四川省财政厅对原收费标准建筑材料检测部分进行了调整，现将调整后的《四川省产品质量监督检验收费标准（建筑材料检测部分）》（川价费[2004]28号）（见附件）转发给你们，并将有关事项通知如下：

一、产品质量监督检验收费属于行政事业性收费，各相关单位在执行时，应下达监督检验计划，收费纳入预算管理，支出按批准的部门预算安排。

二、委托性检测任务，应和委托单位签定委托合同，参照此收费标准（川价费[2004]28号）执行。

三、本通知从发文之日起执行。原《四川省物价局、四川省财政厅、四川省技术监督局关于印发四川省产品质量监督检验收费标准的通知》（川价字非[1992]151号）有关内容与本通知有抵触的，均以本通知为准。

附件：四川省物价局、四川省财政厅关于调整〈四川省产品质量监督检验收费标准〉（建筑材料检测部分）》的通知

 

二00四年二月十七日

川价费[2004]28号

关于调整《四川省产品质量监督检验收费

标准（建筑材料检测部分）》的通知

 

省建设厅：

 你厅《关于申报四川省建设工程主要进场原材料、构件及建筑施工机械检测服务收费标准的函》（川建函[2003]32号）收悉。经研究，同意调整四川省产品质量监督检验收费标准（建筑材料检测部分），现将有关问题通知如下：

一、近年来，由于新技术、新材料的广泛采用，国家对建筑工程质量和安全要求提高，以及由于建筑材料检测成本提高，原《四川省物价局、四川省财政厅、四川省技术监督局关于印发四川省产品质量监督检验收费标准的通知》（川价字非[1992]151号）已不能适应建材检测工作的需要，也不利于检测技术的提高和检测设备的更新。为此，参照相关省、市的有关收费标准，并组织省内专家对建筑材料检测收费标准重新进行了测算，现将调整后的《四川省产品质量监督检验收费标准（建筑材料检测部分）》（见附件）印发给你们，请遵照执行。

二、产品质量监督检验收费属行政事业性收费，按照四川省财政厅、中国人民银行成都分行《关于将部分行政事业性收费纳入预算管理的通知》（川财预[2002]55号）规定，建设部门的行政事业性收费（不含所属学校和幼儿园）全部纳入预算管理，支出按批准的部门预算安排使用。

三、执收单位接此通知后，应到同级物价部门办理《收费许可证》变更手续，并按规定使用省财政部门印制的行政事业性收费收据。

四、本通知从发文之日起执行。原《四川省物价局、四川省财政厅、四川省技术监督局关于印发四川省产品质量监督检验收费标准的通知》（川价字非[1992]151号）有关内容与本通知有抵触的，均以本通知为准。

附件：《四川省产品质量监督检验收费标准（建筑材料检测部分）》

 

 二○○四年二月十日

 

 

主题词：建筑   检测   收费   标准                                       
抄送：各市、州物价局、财政局，四川省建筑工程质量监督检验站              
四川省物价局                                2004年2月10日印发           
 

附件

四川省产品质量监督检验收费标准（建筑材料检测部分）
	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	一
	混凝土
	1、配合比设计
	个
	250
	 

	
	
	2、特种配合比设计
	个
	360
	掺外加剂

	
	
	3、抗渗
	组
	600
	 

	
	
	4、抗冻
	组
	80
	每循环

	
	
	5、收缩(90天)
	组
	800
	 

	
	
	6、立方体抗压
	组
	30
	 

	
	
	7、抗折
	组
	80
	 

	
	
	8、弹性模量
	组
	400
	 

	
	
	9、拌和物凝结时间
	组
	200
	 

	
	
	10、钢筋粘结力
	组
	650
	 

	
	
	11、快速测强
	组
	200
	 

	二
	建筑砂浆
	1、配合比设计
	个
	250
	 

	
	
	2、稠度
	个
	50
	 

	
	
	3、密度
	个
	60
	 

	
	
	4、分层度
	个
	120
	 

	
	
	5、抗压
	组
	36
	 

	
	
	6、抗冻
	组
	60
	每循环

	
	
	7、收缩
	组
	500
	 

	
	
	8、凝结时间
	组
	140
	 

	
	
	9、抗渗
	组
	400
	 

	
	
	10、回弹法检测砌筑砂浆强度
	每测区
	25
	射钉法与回弹法相同

	
	
	11、筒压法检测砌筑砂浆强度
	组
	600
	 

	
	
	12、点荷法检测砌筑砂浆强度
	组
	500
	 

	三
	建筑用卵石、碎石
	1、颗粒级配
	组
	54
	 

	
	
	2、表观密度
	组
	45
	 

	
	
	3、含泥量
	组
	45
	 

	
	
	4、泥块含量
	组
	36
	 

	
	
	5、含水率
	组
	50
	 

	
	
	6、吸水率
	组
	54
	 

	
	
	7、堆积密度,紧密密度
	组
	60
	 

	
	
	8、有机质含量
	组
	60
	 

	
	
	9、压碎指标
	组
	75
	 

	
	
	10、针片状颗粒含量
	组
	54
	 

	
	
	11、坚固性
	组
	405
	 

	
	
	12、硫酸盐硫化物
	组
	150
	 

	
	
	13、抗压强度
	组
	80
	 

	
	
	14、密度
	组
	40
	 

	
	
	15、碱集料反应
	组
	1000
	 

	四
	建筑用砂
	1、颗粒级配
	组
	54
	 

	
	
	2、表观密度
	组
	50
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	四
	建筑用砂
	3、含泥量
	组
	52
	 

	
	
	4、泥块含量
	组
	60
	 

	
	
	5、含水率
	组
	50
	 

	
	
	6、吸水率
	组
	50
	 

	
	
	7、堆积密度,紧密密度
	组
	50
	 

	
	
	8、云母含量
	组
	100
	 

	
	
	9、轻物含量
	组
	100
	 

	
	
	10、有机物含量
	组
	100
	 

	
	
	11、坚固性
	组
	400
	 

	
	
	12、硫酸盐硫化物
	组
	100
	 

	
	
	13、氯离子含量
	组
	150
	 

	
	
	14、最大干容重
	组
	120
	 

	
	
	15、三氧化硫
	组
	100
	 

	
	
	16、空隙率
	组
	100
	 

	
	
	17、比重
	组
	50
	 

	
	
	18、密度
	组
	40
	 

	五
	混凝土外加剂
	1、凝结时间之差
	组
	200
	 

	
	
	2、减水率
	组
	200
	 

	
	
	3、含气量
	组
	150
	 

	
	
	4、泌水率比
	组
	200
	 

	
	
	5、收缩率比
	组
	200
	 

	
	
	6、抗压强度
	组
	240
	 

	
	
	7、钢筋锈蚀
	组
	400
	 

	
	
	8、限制膨胀率
	组
	700
	 

	
	
	9、细度
	组
	100
	 

	
	
	10、含水率
	组
	50
	 

	
	
	11、强度比
	组
	200
	 

	六
	混凝土外加剂匀质性
	1、含固量
	组
	120
	 

	
	
	2、氯离子含量
	组
	100
	 

	
	
	3、硫酸钠
	组
	100
	 

	
	
	4、砂浆减水率
	组
	100
	 

	
	
	5、密度
	组
	100
	 

	
	
	6、PH  值
	组
	100
	 

	
	
	7、坍落度增加值
	组
	180
	 

	
	
	8、坍落度保留值
	组
	200
	 

	
	
	9、常压泌水率比
	组
	120
	 

	
	
	10、净浆安定性
	组
	100
	 

	
	
	11、48h吸水量比
	组
	180
	 

	
	
	12、凝结时间
	组
	200
	 

	
	
	13、渗透高度
	组
	600
	 

	
	
	14、28d收缩率比
	组
	1000
	 

	
	
	15、抗冻性
	组
	80
	每循环

	
	
	16、压力沁水率比
	组
	200
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	六
	混凝土外加剂匀质性
	17、静浆流动度
	组
	100
	 

	
	
	18、表面张力
	组
	100
	 

	
	
	19、碱含量（K2O，Na2O）
	组
	200
	 

	七
	水泥
	1、强度等级
	组
	250
	 

	
	
	2、沸煮安定性
	组
	60
	 

	
	
	3、细度(筛余法)
	组
	40
	 

	
	
	4、标准稠度
	组
	60
	 

	
	
	5、氯化镁
	组
	100
	 

	
	
	6、三氧化硫
	组
	100
	 

	
	
	7、烧失量
	组
	100
	 

	
	
	8、膨胀
	组
	120
	 

	
	
	9、凝结时间
	组
	40
	 

	
	
	10、流动性
	组
	30
	 

	
	
	11、白度
	组
	20
	 

	
	
	12、比表面积
	组
	60
	 

	
	
	13、密度
	组
	60
	 

	
	
	14、收缩
	组
	120
	 

	
	
	15、耐磨度
	组
	100
	 

	
	
	16、氧化钙
	每样本
	100
	 

	
	
	17、三氧化二铁
	每样本
	100
	 

	
	
	18、三氧化二铝
	每样本
	100
	 

	
	
	19、氧化钾
	每样本
	200
	 

	
	
	20、氧化钠
	每样本
	200
	 

	
	
	21、二氧化硅
	每样本
	100
	 

	八
	烧结普通砖
	1、外观尺寸
	组
	60
	 

	
	
	2、尺寸偏差
	组
	60
	 

	
	
	3、抗压
	组
	160
	 

	
	
	4、抗折
	组
	60
	 

	
	
	5、吸水率
	组
	100
	 

	
	
	6、抗冻
	组
	300
	 

	
	
	7、石灰爆裂
	组
	80
	 

	
	
	8、容重
	组
	80
	 

	
	
	9、泛霜
	组
	180
	 

	九
	砌块
	1、抗压
	组
	600
	加气砌块

	
	
	
	
	200
	其他砌块

	
	
	2、抗冻
	组
	120
	每循环

	
	
	3、材料容重
	组
	90
	 

	
	
	4、空心率
	组
	100
	 

	
	
	5、块体重量，体积密度
	组
	60
	 

	
	
	6、抗折强度
	组
	200
	 

	
	
	7、含水率
	组
	120
	 

	
	
	8、吸水率
	组
	120
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	九
	砌块
	9、软化系数
	组
	300
	 

	
	
	10、抗渗性
	组
	150
	 

	
	
	11、抗碳化性
	组
	30
	 

	
	
	12、干缩率
	组
	800
	 

	
	
	13、尺寸偏差
	组
	100
	 

	
	
	14、外观质量
	组
	200
	 

	十
	烧结空心砖
	1、抗压
	组
	200
	 

	
	
	2、石灰爆裂
	组
	80
	 

	
	
	3、泛霜
	组
	180
	 

	
	
	4、吸水率
	组
	100
	 

	
	
	5、抗冻
	组
	300
	 

	十一
	混凝土路面砖
	1、尺寸偏差
	组
	80
	 

	
	
	2、外观质量
	组
	80
	 

	
	
	3、抗压强度
	组
	150
	 

	
	
	4、抗折强度
	组
	300
	含加工费

	
	
	5、抗冻性
	组
	450
	 

	
	
	6、耐磨性
	组
	600
	 

	十二
	石油沥青油（弹性体沥青防水卷材、塑性体沥青防水卷材）
	1、拉力
	每样本
	100
	 

	
	
	2、不透水性
	每样本
	100
	 

	
	
	3、低温柔度
	每样本
	80
	 

	
	
	4、耐热性
	每样本
	120
	 

	
	
	5、吸水率
	每样本
	80
	 

	
	
	6、单位面积浸涂含量
	每样本
	200
	 

	
	
	7、外观
	每样本
	80
	 

	
	
	8、断裂延伸率
	每样本
	100
	 

	
	
	9、撕裂强度
	每样本
	80
	 

	十三
	建筑用普通石油沥青
	1、针入度
	每样本
	180
	 

	
	
	2、延度
	每样本
	180
	 

	
	
	3、软化点
	每样本
	180
	 

	
	
	4、溶解度
	每样本
	300
	 

	
	
	5、闪点
	每样本
	120
	 

	
	
	6、水分
	每样本
	100
	 

	
	
	7、蒸发损失
	每样本
	200
	 

	
	
	8、蒸发后针入度比
	每样本
	250
	 

	十四
	水性沥青基防水涂料（聚氨酯防水涂料、聚合物乳液防水涂料、聚合物水泥防水涂料）
	1、固体含量
	每样本
	100
	 

	
	
	2、拉伸强度
	每样本
	100
	 

	
	
	3、延伸性
	每样本
	100
	 

	
	
	4、低温柔性
	每样本
	90
	 

	
	
	5、耐热性
	每样本
	120
	 

	
	
	6、不透水性
	每样本
	100
	 

	
	
	7、粘结强度
	每样本
	100
	 

	
	
	8、抗冻性
	每样本
	200
	 

	
	
	9、紫外处理
	每样本
	350
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	十四
	 
	10、碱处理
	每样本
	240
	 

	
	
	11、热处理
	每样本
	300
	 

	
	
	12、试样处理
	每样本
	50
	 

	十五
	建筑防水接缝材料
	1、耐热性
	每样本
	120
	 

	
	
	2、低温柔性
	每样本
	90
	 

	
	
	3、粘结延伸率
	每样本
	90
	 

	
	
	4、回弹率
	每样本
	90
	 

	
	
	5、浸水粘结延伸率
	每样本
	90
	 

	
	
	6、挥发率
	每样本
	90
	 

	
	
	7、试样处理
	每样本
	60
	 

	十六
	高分子防水

卷材
	1、外观
	每样本
	80
	 

	
	
	2、不透水性
	每样本
	90
	 

	
	
	3、热处理尺寸变化（加热伸缩）
	每样本
	90
	 

	
	
	4、抗拉强度
	每样本
	90
	 

	
	
	5、断裂延伸率
	每样本
	90
	 

	
	
	6、柔度
	每样本
	90
	 

	
	
	7、吸水率
	每样本
	90
	 

	
	
	8、撕裂强度
	每样本
	90
	 

	十七
	水泥波瓦
	1、外观尺寸
	组
	150
	 

	
	
	2、横向抗折
	组
	100
	 

	
	
	3、纵向抗折
	组
	100
	 

	
	
	4、抗冲击
	组
	40
	 

	
	
	5、不透水性
	组
	120
	 

	
	
	6、吸水率
	组
	120
	 

	
	
	7、抗冻性
	组
	2000
	 

	
	
	8、样品处理
	组
	90
	 

	十八
	装饰石膏板
	1、外观质量
	组
	100
	 

	
	
	2、尺寸
	组
	100
	 

	
	
	3、含水率
	组
	90
	 

	
	
	4、单位面积重量
	组
	100
	 

	
	
	5、断裂荷载
	组
	200
	 

	
	
	6、受潮挠度
	组
	200
	 

	
	
	7、吸水率
	组
	80
	 

	
	
	8、护面纸与石膏芯粘结
	组
	80
	 

	十九
	粘土<, /DIV>
	1、有机物
	组
	30
	 

	
	
	2、含砂率
	组
	30
	 

	
	
	3、最大干容重
	组
	200
	 

	
	
	4、密实度
	组
	30
	 

	
	
	5、含水量
	组
	20
	 

	
	
	6、可溶性
	组
	30
	 

	二十
	石灰
	1、熟化速度
	组
	30
	 

	
	
	2、含砂率
	组
	30
	 

	
	
	3、容重
	组
	30
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	二十
	石灰
	4、产浆量
	组
	90
	 

	
	
	5、细度
	组
	50
	 

	二十一
	钢材化学分析
	1、钢材元素化学分析
	每个元素
	100
	 

	二十二
	钢材
	1、钢材冷拉、冷弯（φ为钢筋直径）
	组
	70
	φ≤22

	
	
	
	组
	120
	φ=25

	
	
	
	组
	150
	φ≥28

	
	
	2、反复弯曲
	组
	30
	 

	
	
	3、比例极限
	组
	200
	 

	
	
	4、弹性模量
	组
	200
	 

	
	
	5、弯曲
	根
	25
	 

	
	
	6、压扁
	根
	25
	 

	
	
	7、扩口
	根
	25
	 

	
	
	8、断口
	根
	40
	 

	
	
	9、常温冲击
	根
	40
	 

	
	
	10、低温冲击
	根
	60
	 

	
	
	11、HB硬度（3点）
	件
	50
	 

	
	
	12、HR硬度（3点）
	件
	50
	 

	
	
	13、HV硬度（3点）
	件
	60
	 

	
	
	14、钢板抗拉
	组
	60
	 

	
	
	15、钢板冷弯
	组
	60
	 

	
	
	16、钢丝索抗拉
	组
	500
	 

	
	
	17、弹簧抗压
	每段
	90
	 

	
	
	18、钢链抗拉
	根
	90
	 

	
	
	19、钢铰线抗拉
	根
	150
	 

	
	
	20、锚杆拉力
	件
	80
	 

	
	
	21、地脚螺栓、预埋件、穿杆螺栓拉力
	件
	80
	 

	二十三
	焊接（机械连接）件
	1、抗拉、抗弯（φ为钢筋直径）
	组
	70
	φ≤22

	
	
	
	组
	110
	φ=25

	
	
	
	组
	150
	φ≥28

	
	
	2、钢筋机械连接型式检验（反复拉压20次，残余变形等项目）
	组
	4000
	 

	二十四
	焊接节点
	1、钢板对接焊缝
	根
	50
	 

	
	
	2、钢屋架节点焊接,24m
	榀
	450
	 

	
	
	3、钢屋架节点焊接,24~36m
	榀
	600
	 

	
	
	4、钢屋架节点焊接,36m以上
	榀
	800
	 

	
	
	5、网架焊接球节点φ59以下
	个
	50
	 

	
	
	6、网架焊接球节点φ59~108
	个
	60
	 

	
	
	7、网架焊接球节点φ108以上
	个
	90
	 

	二十五
	土工试验
	1、含水量
	项
	20
	 

	
	
	2、环刀法密度试验
	项
	20
	 

	
	
	3、环刀法密度试验(现场大体积)
	项
	60
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	二十五
	土工试验
	4、灌砂（水）法密度试验
	点
	600
	灌水法

	
	
	
	
	250
	灌砂法

	
	
	5、击实试验
	样
	800
	 

	
	
	6、砂相对密实度
	组
	300
	 

	
	
	7、颗粒分析
	项
	90
	 

	
	
	8、比重
	项
	60
	 

	
	
	9、液塑限
	项
	60
	 

	
	
	10、无侧限抗压强度
	项
	50
	 

	
	
	11、直剪（快剪）
	项
	50
	 

	
	
	12、直剪（固剪）
	组
	120
	 

	
	
	13、直剪（慢剪）
	组
	200
	 

	
	
	14、压缩试验
	组
	35
	 

	
	
	15、压缩试验（测固结系数）
	每级
	40
	 

	
	
	16、三轴不固结不排水剪
	组
	300
	 

	
	
	17、三轴固结不排水剪
	组
	700
	 

	
	
	18、三轴排水剪
	组
	1300
	 

	
	
	19、贯入（钢筋贯入法）
	点
	30
	 

	
	
	20、贯入（轻便触探仪N10贯入法）
	点
	300
	 

	二十六
	门窗
	1、钢门窗
	樘
	800
	 

	
	
	2、PVC塑料门窗
	樘
	800
	 

	
	
	3、铝合金门窗
	樘
	800
	 

	二十七
	预应力多孔板
	1、外观、尺寸偏差

承载力、挠度、抗裂
	块
	600
	长度<4.2m

	
	
	
	
	800
	长度≥4.2m

	二十八
	建筑内外墙涂料
	1、容器中状态
	组
	30
	 

	
	
	2、低温稳定性
	组
	90
	 

	
	
	3、遮盖率
	组
	90
	 

	
	
	4、颜色及外观
	组
	30
	 

	
	
	5、干燥时间
	组
	30
	 

	
	
	6、耐洗刷性
	组
	120
	 

	
	
	7、耐碱性
	组
	60
	 

	
	
	8、粘度
	组
	40
	 

	
	
	9、细度
	组
	40
	 

	
	
	10、白度
	组
	60
	 

	
	
	11、附着力
	组
	50
	 

	
	
	12、耐水性
	组
	50
	 

	
	
	13、耐干擦性
	组
	50
	 

	
	
	14、粘结强度
	组
	150
	 

	
	
	15、耐冷热循环性
	组
	150
	 

	
	
	16、透水性
	组
	120
	 

	
	
	17、耐沾污性
	组
	120
	 

	
	
	18、施工性
	组
	30
	 

	
	
	19、骨料沉降性
	组
	50
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	二十八
	建筑内外墙涂料
	20、制样、养护
	组
	40
	 

	二十九
	内外墙腻子
	1、耐水性
	组
	60
	 

	
	
	2、耐碱性
	组
	60
	 

	
	
	3、打磨性
	组
	60
	 

	
	
	4、粘结强度
	组
	180
	 

	
	
	5、耐水粘结强度
	组
	200
	 

	
	
	6、制样、养护
	组
	90
	 

	三十
	陶瓷砖粘结剂
	1、凉置后抗拉强度
	组
	120
	 

	
	
	2、调整后抗拉强度
	组
	120
	 

	
	
	3、压剪强度（标准）
	组
	500
	 

	
	
	4、浸水后压剪强度
	组
	800
	 

	
	
	5、耐热后压剪强度
	组
	800
	 

	
	
	6、冻融后压剪强度
	组
	1500
	 

	
	
	7、收缩率
	组
	80
	 

	
	
	8、制样、养护
	组
	180
	 

	三十一
	水性胶粘剂
	1、外观
	组
	20
	 

	
	
	2、固体含量
	组
	90
	 

	
	
	3、粘度
	组
	90
	 

	
	
	4、PH 值
	组
	50
	 

	
	
	5、游离甲醛
	组
	120
	 

	
	
	6、180。剥离强度
	组
	500
	 

	
	
	7、低温稳定性
	组
	90
	 

	
	
	8、灰分
	组
	90
	 

	
	
	9、蒸发剩余物
	组
	90
	 

	三十二
	饰面砖
	1、吸水率
	组
	80
	 

	
	
	2、耐急冷急热性
	组
	100
	 

	
	
	3、抗冻性
	组
	300
	 

	
	
	4、弯曲强度
	组
	90
	 

	
	
	5、外观质量
	组
	65
	 

	
	
	6、尺寸偏差
	组
	60
	 

	
	
	7、中心弯曲度
	组
	60
	 

	
	
	8、翘曲度
	组
	60
	 

	
	
	9、饰面砖粘结强度
	组
	600
	 

	
	
	10、边直度
	组
	50
	 

	
	
	11、直角度
	组
	50
	 

	
	
	12、抗龟裂
	组
	180
	 

	
	
	13、耐磨性
	组
	120
	 

	
	
	14、耐酸碱
	组
	270
	 

	
	
	15、边弯曲度
	组
	60
	 

	三十三
	建筑石板材
	1、吸水率
	组
	70
	 

	
	
	2、体积密度
	组
	70
	 

	
	
	3、压缩强度
	组
	100
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	三十三
	建筑石板材
	4、弯曲强度
	组
	100
	 

	
	
	5、光泽度
	组
	60
	 

	
	
	6、外观质量
	组
	50
	 

	
	
	7、尺寸偏差
	组
	90
	 

	
	
	8、平直度
	组
	60
	 

	
	
	9、直角度
	组
	60
	 

	
	
	10、夹角度
	组
	30
	 

	
	
	11、肖氏硬度
	组
	30
	 

	
	
	12、放射性
	每样本
	600
	 

	三十四
	轻质隔墙板
	1、外观质量
	组
	90
	 

	
	
	2、尺寸偏差
	组
	90
	 

	
	
	3、密度
	组
	90
	 

	
	
	4、抗折强度
	组
	180
	 

	
	
	5、抗折挠度
	组
	120
	 

	
	
	6、抗压强度
	组
	180
	 

	
	
	7、横向抗折
	组
	60
	 

	
	
	8、纵向抗折
	组
	60
	 

	
	
	9、吸水率
	组
	90
	 

	
	
	10、含水率
	组
	90
	 

	
	
	11、湿胀率
	组
	90
	 

	
	
	12、热收缩率
	组
	800
	 

	
	
	13、垂直抗拉
	组
	60
	 

	
	
	14、螺钉拔出力
	组
	60
	 

	
	
	15、导热
	组
	250
	 

	
	
	16、不燃性
	组
	350
	 

	
	
	17、抗冲击性
	组
	300
	 

	
	
	18、不透水性
	组
	150
	 

	
	
	19、企口尺寸
	组
	20
	 

	
	
	20、面密度
	组
	60
	 

	
	
	21、抗弯破坏荷载
	组
	90
	 

	
	
	22、单点钓钩挂力
	组
	300
	 

	
	
	23、试样状态调节
	组
	120
	 

	
	
	24、样品处理
	组
	180
	 

	三十六
	水泥板块
	1、外观尺寸
	组
	90
	 

	
	
	2、单位面积质量
	组
	60
	 

	
	
	3、含水率
	组
	90
	 

	
	
	4、吸水率
	组
	120
	 

	
	
	5、断裂荷载
	块
	60
	 

	
	
	6、浸水抗折强度
	块
	90
	 

	
	
	7、受潮挠度
	块
	80
	 

	
	
	8、受潮变形
	块
	90
	 

	
	
	9、浸水膨胀
	组
	90
	 

	
	
	10、泛霜试验
	组
	60
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	三十六
	水泥板块
	11、耐磨度
	组
	250
	 

	
	
	12、光泽度
	组
	90
	 

	
	
	13、样品处理
	组
	150
	 

	三十七
	粉煤灰
	1、需水比
	组
	120
	 

	
	
	2、强度比
	组
	150
	 

	
	
	3、含水量
	组
	50
	 

	
	
	4、细度
	组
	45
	 

	三十八
	水泥包装袋
	1、外观
	组
	45
	 

	
	
	2、尺寸
	组
	90
	 

	
	
	3、牢固度
	组
	400
	 

	
	
	4、包装适用温度
	组
	300
	 

	
	
	5、材质对水泥性能影响
	组
	200
	 

	
	
	6、防潮性能
	组
	350
	 

	三十九
	水泥花砖
	1、外观尺寸
	组
	80
	 

	
	
	2、尺寸偏差
	组
	120
	 

	
	
	3、抗折力
	块
	60
	 

	
	
	4、耐磨性能
	组
	450
	 

	
	
	5、结构性能
	块
	50
	 

	
	
	6、吸水率
	组
	90
	 

	
	
	7、样品处理
	组
	50
	 

	四十
	地基与基础工程质量检测（费用仅为试验费用，不含运输、吊装、反力装置等费用）
	1、堆载竖向静载荷试验（P为试验的最大加荷值）
	点
	6500
	P<500kN

	
	
	
	点
	8000
	500≤P<1000kN

	
	
	
	点
	10000
	1000≤P<1500kN

	
	
	
	点
	14000
	P≥1500kN

	
	
	2、锚桩竖向静载荷试验（P为为试验的最大加荷值）
	点
	15000
	P<1500kN

	
	
	
	点
	20000
	1500≤P<2000kN

	
	
	
	点
	25000
	2000≤P<2500kN

	
	
	
	点
	30000
	2500≤, P<3000kN

	
	
	
	点
	40000
	P≥3000kN

	
	
	3、深井载荷试验(井深≤15m，若井深大于15m，每增加1m，费用增加10%，P为试验的最大加荷值)
	点
	8000
	P<2000kN

	
	
	
	点
	12000
	2000≤P<3000kN

	
	
	
	点
	16000
	P≥3000kN

	
	
	4、基桩高应变检测（P为承载力设计值）
	根
	800
	P<1000kN

	
	
	
	根
	2000
	1000≤P<5000kN

	
	
	
	根
	4000
	5000≤P<10000kN

	
	
	
	根
	6000
	P≥10000kN

	
	
	5、基桩低应变检测（R为桩径）
	根
	200
	R<500mm

	
	
	
	根
	300
	500≤R<800mm

	
	
	
	根
	500
	R≥800mm

	
	
	6、单桩水平静载荷试验（P为试验的最大加荷值）
	根
	5000
	P<500kN

	
	
	
	根
	8000
	P≥500kN

	
	
	7、动力触探（不含取土费等）
	每米
	90
	I类土

	
	
	
	每米
	120
	II类土

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	四十
	地基与基础工程质量检测（费用仅为试验费用，不含运输、吊装、反力装置等费用）
	7、动力触探（不含取土费等）
	每米
	180
	III类土

	
	
	
	每米
	200
	IV类土

	
	
	8、静力触探
	每米
	90
	I类土

	
	
	
	每米
	120
	II类土

	
	
	
	每米
	180
	III类土

	
	
	
	每米
	210
	IV类土

	四十一
	非破损检测
	1、钻芯法检测混凝土抗压强度
	组
	1000
	 

	
	
	2、回弹法检测混凝土抗压强度
	测区
	35
	 

	
	
	3、超声回弹检测混凝土抗压强度
	测区
	50
	 

	
	
	4、钢筋探测(位置,规格,保护层厚度，板厚)
	测区
	200
	 

	
	
	5、超声波测缺
	每一对点
	30
	 

	
	
	6、拔出法检测混凝土抗压强度
	组
	500
	 

	四十二
	建筑幕墙
	1、风压变形性
	樘
	10000
	 

	
	
	2、雨水渗漏性
	樘
	10000
	 

	
	
	3、空气渗透性
	樘
	10000
	 

	
	
	4、平面内耐震性
	樘
	8000
	 

	
	
	5、结构胶粘结强度检测
	组
	800
	 

	
	
	6、预埋件抗拉强度
	组
	1000
	 

	
	
	7、现场化学螺栓、膨胀螺栓拉拔
	组
	700
	 

	
	
	8、幕墙验收检测
	每平方米
	10
	 

	
	
	9、现场淋水试验
	每平方米
	2
	 

	四十三
	铝、塑型材
	1、壁厚，氧化膜厚度
	组
	300
	 

	
	
	2、硬度
	组
	250
	 

	
	
	3、物理力学性能
	组
	1500
	 

	四十四
	硅酮结构胶
	1、下垂性
	组
	200
	 

	
	
	2、挤出性
	组
	120
	 

	
	
	3、适用时间
	组
	200
	 

	
	
	4、表干时间
	组
	120
	 

	
	
	5、即折硬度
	组
	150
	 

	
	
	6、拉伸粘结标准
	组
	800
	 

	
	
	7、拉伸粘结90。C
	组
	1000
	 

	
	
	8、拉伸粘结-30。C
	组
	1000
	 

	
	
	9、拉伸粘结浸水
	组
	800
	 

	
	
	10、拉伸粘结水——紫外
	组
	2000
	 

	
	
	11、热老化
	组
	2000
	 

	
	
	12、剥离性
	组
	600
	 

	
	
	13、相容性
	组
	5000
	 

	四十五
	木材与人造板
	1、含水率
	组
	25
	 

	
	
	2、容重
	组
	25
	 

	
	
	3、顺纹抗压
	组
	250
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	四十五
	木材与人造板
	4、弯曲强度
	组
	350
	 

	
	
	5、顺纹拉力
	组
	350
	 

	
	
	6、顺纹剪力
	组
	350
	 

	
	
	7、弹性模量
	组
	400
	 

	四十六
	热工
	1、导热系数
	组
	800
	 

	四十七
	金属无损检测
	1、射线探伤(d为金属厚度，L为焊缝长度)
	L≤300mm
	60
	d﹤16mm

	
	
	
	L≤300mm
	100
	16mm≤d<30mm

	
	
	
	L≤300mm
	150
	30mm≤d﹤42mm

	
	
	
	L≤300mm
	200
	d≥42mm

	
	
	2、焊缝超声波探伤(d为金属厚度，L为焊缝长度)
	L≤1m
	40
	d﹤20mm

	
	
	
	L≤1m
	60
	20mm≤d﹤50mm

	
	
	
	L≤1m
	80
	d≥50mm

	
	
	3、钢板超声波探伤
	100cm2
	10
	焊接件组织分析增加20%

	
	
	4、焊缝着色探伤(L为焊缝长度)
	L≤1m
	60
	 

	
	
	5、焊缝磁粉探伤(L为焊缝长度)
	L≤1m
	40
	 

	
	
	6、角焊缝磁粉探伤(L为焊缝长度)
	L≤1m
	80
	 

	
	
	7、碳钢、结构钢组织分析
	个
	120
	 

	四十八
	金相
	1、不锈钢、耐热钢组织分析
	个
	200
	 

	
	
	2、低倍宏观
	个
	40
	 

	
	
	3、渗层深度
	个
	150
	 

	
	
	4、脱碳层
	个
	150
	 

	
	
	5、晶粒层
	个
	150
	 

	
	
	6、4”显微照片
	张
	30
	 

	
	
	7、非金属夹杂物
	个
	180
	 

	四十九
	市政道路
	1、弯沉测试
	点
	20
	 

	五十
	建筑排水用硬聚氯乙烯管材
	1、外观
	套
	80
	 

	
	
	2、弯曲度
	套
	70
	 

	
	
	3、规格尺寸
	套
	70
	 

	
	
	4、拉伸强度
	套
	100
	 

	
	
	5、断裂伸长率
	套
	100
	 

	
	
	6、扁平实验
	套
	100
	 

	
	
	7、落锤冲击实验
	套
	400
	 

	
	
	8、纵向回缩率
	套
	150
	 

	
	
	9、维卡温度
	套
	100
	 

	
	
	10、样品加工处理
	套
	200
	 

	
	
	11、烘箱实验
	套
	180
	 

	
	
	12、密度
	套
	110
	 

	
	
	13、连接密封实验
	套
	600
	 

	
	
	14、不透水性
	套
	80
	 

	
	
	15、三氯甲烷温度
	套
	250
	 

	
	
	16、氧指数
	套
	240
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	五十
	建筑排水用硬聚氯乙烯管材
	17、拉伸强度
	套
	100
	 

	
	
	18、冲击强度
	套
	250
	 

	
	
	19、腐蚀度
	套
	180
	 

	
	
	20、液压实验
	套
	600
	 

	
	
	21、尺寸变化率
	套
	150
	 

	五十一
	建筑用绝缘电工套管配件
	1、规格尺寸
	套
	60
	 

	
	
	2、外观
	套
	50
	 

	
	
	3、跌落性能
	套
	200
	 

	
	
	4、耐热性能
	套
	80
	 

	
	
	5、阻燃性能
	套
	90
	 

	
	
	6、耐电压
	套
	240
	 

	
	
	7、绝缘电阻
	套
	100
	 

	
	
	8、加工费
	套
	100
	 

	五十二
	钢筋混凝土排水管
	1、外观质量
	10件
	1000
	 

	
	
	2、尺寸偏差
	10件
	1000
	 

	
	
	3、内水压力
	2件
	1800
	 

	
	
	4、外压
	2件
	1900
	 

	五十三
	建筑用绝缘电工管套
	1、外观
	套
	50
	 

	
	
	2、壁厚均匀度
	套
	50
	 

	
	
	3、规格尺寸
	套
	50
	 

	
	
	4、抗压性能
	套
	80
	 

	
	
	5、冲击性能
	套
	400
	 

	
	
	6、弯曲性能
	套
	80
	 

	
	
	7、弯扁性能
	套
	100
	 

	
	
	8、跌落性能
	套
	100
	 

	
	
	9、耐热性能
	套
	80
	 

	
	
	10、阻燃性能
	套
	80
	 

	
	
	11、耐电压（24h）
	套
	200
	 

	
	
	12、绝缘电阻
	套
	80
	 

	
	
	13、样品加工处理
	套
	90
	 

	五十四
	门窗框用聚氯乙烯型材
	1、硬度
	套
	80
	 

	
	
	2、拉伸强度
	套
	80
	 

	
	
	3、断裂伸长率
	套
	80
	 

	
	
	4、弯曲弹性模量
	套
	80
	 

	
	
	5、低温落锤冲击
	套
	200
	 

	
	
	6、维卡软化点
	套
	80
	 

	
	
	7、加热后状态
	套
	80
	 

	
	
	8、加热后尺寸变化率
	套
	80
	 

	
	
	9、氧指数
	套
	240
	 

	
	
	10、高低温反复尺寸变化率
	套
	300
	 

	
	
	11、常温简支梁冲击
	套
	80
	 

	
	
	12、低温简支梁冲击
	套
	150
	 

	
	
	13、耐侯性
	小时
	5
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	五十四
	门窗框用聚氯乙烯型材
	14、尺寸公差
	套
	120
	 

	
	
	15、样品加工处理
	套
	90
	 

	五十五
	高处作业吊蓝
	1、拆装验收
	台
	1200
	 

	五十六
	附着升降脚手架
	1、资料检查
	机位
	10
	 

	
	
	2、性能参数测定
	机位
	40
	 

	
	
	3、与建筑物连接处检查
	机位
	11
	 

	
	
	4、超载性能测定
	机位
	20
	 

	
	
	5、失载性能测定
	机位
	20
	 

	
	
	6、防坠装置测定
	机位
	40
	 

	
	
	7、控制操作装置
	机位
	30
	 

	五十七
	岩石
	1、岩石抗压强度
	组
	100
	不含加工费

	五十八
	螺栓、锚杆、

岩土锚杆
	1、抗拔力
	组
	800
	 

	五十九
	钢模板
	1、全项检测
	块
	150
	 

	六十
	钢结构
	1、钢网架
	每平方米
	9
	 

	
	
	2、钢结构塔
	座
	7000
	 

	
	
	3、高强度螺栓扭矩系数
	组
	600
	 

	
	
	4、连接副滑移系数
	组
	1200
	 

	
	
	5、型钢拉力
	件
	100
	 

	
	
	6、型钢冷弯
	件
	100
	 

	
	
	7、型钢焊接拉力
	件
	100
	 

	
	
	8、型钢焊接冷弯
	件
	100
	 

	
	
	9、螺栓球组合抗拉
	件
	250
	 

	六十一
	碳纤维
	1、碳纤维复合材抗拉强度
	根
	70
	 

	
	
	2、碳纤维弹性模量
	根
	200
	 

	
	
	3、碳纤维极限延伸率
	根
	200
	 

	六十二
	构件
	1、梁
	根
	600
	长度<6m

	
	
	
	根
	900
	6m≤长度<9m

	
	
	
	根
	1400
	长度≥9m

	
	
	2、屋架
	榀
	1500
	长度=9m

	
	
	
	榀
	2000
	长度=12m

	
	
	
	榀
	2500
	长度=15m

	
	
	
	榀
	3000
	长度=18m

	
	
	
	榀
	3500
	长度=24m

	
	
	
	榀
	5000
	长度=36m

	六十三
	市政桥梁
	1、30m跨以内静载试验
	座
	20000
	 

	
	
	2、30m跨以内动载试验
	座
	15000
	 

	
	
	3、30~100m跨之内静载试验
	座
	40000
	 

	
	
	4、30~100m跨之内动载试验
	座
	30000
	 

	
	
	5、100m跨以上静载试验
	座
	50000
	 

	
	
	6、100m跨以上动载试验
	座
	40000
	 

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准（元）
	备注

	六十四
	天然饰面石材（天然石材）
	1、外观质量
	组
	120
	 

	
	
	2、尺寸偏差
	组
	150
	 

	
	
	3、压缩强度
	组
	300
	未含加工费

	
	
	4、弯曲强度（干燥、水饱和）
	组
	300
	未含加工费

	
	
	5、体积密度
	组
	100
	未含加工费

	
	
	6、吸水率
	组
	100
	未含加工费

	
	
	7、光泽度
	组
	60
	未含加工费

	
	
	8、抗压强度
	组
	100
	未含加工费

	
	
	9、抗折强度
	组
	100
	未含加工费

	六十五
	整体提升式脚手架
	1、结构试验
	单元
	3500
	 

	
	
	2、架体高度、架体宽度、跨度
	单元
	50
	 

	
	
	3、悬臂长度
	单元
	100
	 

	
	
	4、架体附墙系统
	单元
	100
	 

	
	
	5、剪刀撑
	单元
	50
	 

	
	
	6、架体需要加强的部位
	单元
	100
	 

	
	
	7、附着保险
	单元
	100
	 

	
	
	8、防倾装置
	单元
	400
	 

	
	
	9、防坠装置，防坠保险
	单元
	600
	 

	
	
	10、提升系统
	单元
	600
	 

	
	
	11、控制系统
	单元
	600
	 

	
	
	12、安全网
	单元
	100
	 

	
	
	13、栏杆
	单元
	100
	 

	
	
	14、高跨积
	单元
	100
	 

	六十六
	弹簧
	1、压力试验
	个
	50
	 

	六十七
	预应力构件
	1、张拉应力测试
	个
	150
	 

	
	
	2、预应力筋用锚、夹具
	孔
	1500~50000
	60m~100m
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四川省发展和改革委员会关于印发四川省建筑保温节能
工程材料、构件及设备检测服务收费项目和标准的通知
2012年4月26日　　川发改价格〔2012〕369号
 

四川省住房和城乡建设厅，各市、州发改委:

　　根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《四川省人民政府办公厅关于加强汶川地震灾后恢复重建建材产品质量监督管理工作的通知》（川府办发电〔2008〕136号）的有关规定，为促进我省工程建筑保温节能材料工作的顺利推进，确保建筑保温节能材料工程质量的安全，规范我省检测机构市场的行业行为，确保检测工作质量。现印发我省新增的建筑保温节能材料的检测收费标准，并将有关事宜通知如下：

　　一、执行本通知规定收费项目和收费标准的机构（单位）是经省住房和城乡建设厅和省质量技术监督局批准审核，具有建设工程质量检测资格和计量认证证书，并办理工商登记的社会中介机构（单位）。

　　二、本通知的收费属于服务性收费，实行政府定价。各建设工程质量检测机构（单位）应到当地同级发改委（价格）主管部门办理《收费许可证》，使用税务部门规定的票据，亮证收费，自觉接受各级发改部门的监督检查。

　　三、开展建筑工程材料质量检测应坚持委托双方自愿、诚信和科学公正原则。遵守国家、省有关建设工程质量检测管理的规定和技术标准。具备从业资格的检测机构接受委托，签订委托协议、提供协议规定的服务、出具检测报告，方可向委托方收取检测服务费。无委托协议或未出具检测报告的，不得收取检测服务费。检测不实或出具虚假检测报告的，除不得收取检测服务费外，还应按国家有关规定进行查处和处罚。

　　四、本通知中的检测收费项目以及收费标准指《四川省产品质量监督检验收费标准（建筑材料部分）的通知》（川价费〔2004〕28号）文件中因建筑市场材料发展的需要，新增的检测收费项目和收费标准。

　　五、原川价费〔2004〕28号文件中已有检测项目和收费标准的，仍按原文件执行。

　　六、若涉及到与环境监测材料有关的检测收费项目和收费标准，参照《四川省物价局、四川省财政厅关于调整环境监测服务收费标准的函》（川价函〔2007〕6号）执行。

　　七、我省建筑保温节能工程材料、构件等检测服务收费项目和收费标准如后（见附件）。

　　八、本通知自2012年5月10日起试行二年。

附件：

四川省建筑保温节能工程

材料、构件及设备检测服务收费项目及标准

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准

（元）
	备注

	一
	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
	1、抗风压值
	组
	9000
	

	
	
	2、抗冲击强度
	组
	800
	

	
	
	3、吸水量
	组
	200
	

	
	
	4、耐冻融
	组
	2000
	

	
	
	5、水蒸汽湿流密度
	组
	1400
	

	
	
	6、不透水性
	组
	480
	

	
	
	7、耐磨损
	组
	1000
	

	
	
	8、系统抗拉强度
	组
	1000
	

	
	
	9、耐候性
	组
	2800
	

	
	
	10、浆料干表观密度
	组
	150
	

	
	
	11、浆料湿表观密度
	组
	150
	

	
	
	12、浆料抗压强度
	组
	480
	

	
	
	13、浆料软化系数
	组
	480
	

	
	
	14、浆料导热系数
	组
	800
	

	
	
	15、浆料蓄热系数
	组
	800
	

	
	
	16、浆料线性收缩率
	组
	1000
	

	
	
	17、浆料压剪粘结强度
	组
	480
	

	二
	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
	1、吸水量
	组
	200
	

	
	
	2、抗冲击强度
	组
	800
	

	
	
	3、耐冻融
	组
	2000
	

	
	
	4、水蒸汽湿流密度
	组
	1400
	

	
	
	5、不透水性
	组
	480
	

	
	
	6、耐候性
	组
	24000
	

	
	
	7、抗风压
	组
	8000
	

	三
	界面砂浆
	1、压剪粘结强度（原强度）
	组
	480
	

	
	
	2、压剪粘结强度（耐水）
	组
	480
	

	
	
	3、压剪粘结强度（耐冻融）
	组
	2000
	

	四
	抗裂砂浆、面砖粘结砂浆
	1、拉伸粘结强度（常温）
	组
	480
	

	
	
	2、拉伸粘结强度（浸水）
	组
	480
	

	
	
	3、压折比
	组
	640
	

	
	
	4、可使用时间
	组
	240
	

	
	
	5、压剪粘结强度
	组
	480
	

	五
	耐碱网格布
	1、外观、长度、宽度
	组
	100
	

	
	
	2、单位面积质量
	组
	100
	

	
	
	3、网孔中心距
	组
	100
	

	
	
	4、耐碱拉伸断裂强力
	组
	300
	

	
	
	5、耐碱（拉伸断裂）强力保留率
	组
	300
	

	
	
	6、断裂伸长率
	组
	300
	

	六
	热镀锌钢丝网
	1、丝径
	组
	80
	

	
	
	2、网孔大小
	组
	100
	

	
	
	3、焊点抗拉力
	组
	400
	

	
	
	4、镀锌层质量
	组
	350
	

	七
	锚栓
	1、单个锚栓抗拉承载力标准值
	组
	450
	

	
	
	2、单个锚栓对系统传热增加值
	组
	5000
	

	八
	胶粘剂
	1、拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（原强度）
	组
	240
	

	
	
	2、拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（耐水）
	组
	240
	

	
	
	3、拉伸粘结强度

（与膨胀聚苯板）（原强度）
	组
	240
	

	
	
	4、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）耐水
	组
	240
	

	
	
	5、可操作时间
	组
	240
	

	九
	抹面胶浆
	1、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）（原强度）
	组
	240
	

	
	
	2、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）（耐水）
	组
	240
	

	
	
	3、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）（耐冻融）
	组
	640
	

	
	
	4、压折比
	组
	640
	

	
	
	5、可操作时间
	组
	240
	

	十
	EPS、XPS等保温板、聚氨酯泡沫塑料
	1、表观密度
	组
	150
	

	
	
	2、导热系数
	组
	800
	

	
	
	3、尺寸稳定性
	组
	600
	

	
	
	4、垂直于板面方向的抗拉强度
	组
	800
	

	
	
	5、压缩强度
	组
	240
	

	
	
	6、尺寸偏差
	组
	100
	

	
	
	7、水蒸气透湿系数
	组
	1200
	

	
	
	8、燃烧性能
	组
	400
	

	十一
	膨胀珍珠岩、泡沐玻璃制品
	1、尺寸偏差及外观
	组
	100
	

	
	
	2、抗压强度
	组
	240
	

	
	
	3、抗折强度
	组
	240
	

	
	
	4、密度
	组
	200
	

	
	
	5、含水率
	组
	200
	

	
	
	6、导热系数（防护热板法）
	组
	800
	

	
	
	7、匀温灼烧线性收缩率
	组
	400
	

	
	
	8、憎水率
	组
	240
	

	
	
	9、吸水率
	组
	450
	

	
	
	10、渗透系数
	组
	1200
	

	十二
	建筑用岩棉、矿渣棉、玻璃棉绝热制品
	1、外观
	组
	100
	

	
	
	2、渣球含量
	组
	240
	

	
	
	3、纤维平均直径（显微镜法）
	组
	300
	

	
	
	4、尺寸和密度
	组
	200
	

	
	
	5、导热系数
	组
	800
	

	
	
	6、压缩强度
	
	240
	

	
	
	7、施工性能
	组
	240
	

	
	
	8、质量吸湿率
	组
	400
	

	
	
	9、甲醛释放量
	组
	450
	

	
	
	10、水萃取液pH值
	组
	150
	

	
	
	11、水溶性氯化物含量
	组
	320
	

	
	
	12、水溶性硫酸盐含量
	组
	320
	

	
	
	13、外覆层透湿阻
	组
	1200
	

	十三
	增强抗裂腻子
	1、可操作时间
	组
	240
	

	
	
	2、与水泥砂浆原强度
	组
	240
	

	
	
	3、与水泥砂浆耐水强度
	组
	240
	

	
	
	4、与硬质聚氨酯原强度
	组
	240
	

	
	
	5、与硬质聚氨酯耐水强度
	组
	240
	

	十四
	面砖勾缝料
	1、外观、颜色
	组
	70
	

	
	
	2、凝结时间
	组
	150
	

	
	
	3、拉伸粘结强度
	组
	240
	

	
	
	4、压折比
	组
	640
	

	
	
	5、透水性
	组
	480
	

	十五
	绝热材料
	1、导热系数
	组
	800
	

	
	
	2、密度
	组
	200
	

	
	
	3、吸水率
	组
	450
	

	十六
	金属面（聚苯乙烯、硬质聚氨酯、岩棉、矿渣棉）夹芯板
	1、外观质量、尺寸偏差
	组
	100
	

	
	
	2、抗弯承载力
	组
	1800
	

	
	
	3、面密度
	组
	200
	

	
	
	4、粘结强度
	组
	700
	

	
	
	5、剥离性能
	组
	480
	

	十七
	不燃性无机复合板
	1、密度
	组
	200
	

	
	
	2、干态抗弯强度
	组
	800
	

	
	
	3、吸水饱和状态的抗弯强度
	组
	800
	

	
	
	4、吸湿变形率
	组
	1500
	

	
	
	5、吸潮下垂度
	组
	950
	

	
	
	6、受热尺寸收缩率
	组
	1200
	

	
	
	7、导热系数
	组
	700
	

	十八
	玻镁平板、纤维增强低碱度水泥建筑平板
	1、外观质量
	组
	100
	

	
	
	2、抗折强度
	组
	800
	

	
	
	3、抗冲击强度
	组
	800
	

	
	
	4、密度
	组
	200
	

	
	
	5、抗拉强度
	组
	480
	

	十九

	玻璃纤维水泥增强制品


	1、抗压强度
	组
	450
	

	
	
	2、抗弯强度
	组
	900
	

	
	
	3、抗拉强度
	组
	480
	

	
	
	4、抗冲击强度
	组
	480
	

	
	
	5、抗折强度
	组
	800
	

	
	
	6、不透水性
	组
	400
	

	
	
	7、密度
	组
	200
	

	二十
	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板、住宅内隔墙轻质条板、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板
	1、外观质量、尺寸偏差
	组
	100
	

	
	
	2、面密度
	组
	240
	

	
	
	3、干缩值
	组
	450
	

	
	
	4、抗折强度
	组
	1150
	60mm厚

	
	
	
	组
	1500
	90mm厚

	
	
	
	组
	1800
	120mm厚

	
	
	5、抗冲击强度
	组
	480
	

	
	
	6、单点吊挂力
	组
	400
	

	
	
	7、抗弯破坏荷载
	组
	1200
	

	
	
	8、含水率
	组
	200
	

	二十一
	机组、新风机组、单元式空调机组、热回收装置、组合式空调机组
	1、单机试运转和调试、风量平衡调试记录核查
	平方米
	5.0/m2，起步价：3000元
	最高不得超过30000元

	
	
	2、冷量、热量、总风量、新风量、回风量、风压、输入功率、机组噪声
	平方米
	5.0/m2，起步价：3000元
	最高不得超过30000元

	
	
	3、水流量
	点
	1800
	

	
	
	4、水温度
	点
	1800
	

	二十二
	水泵、锅炉、冷却塔
	1、安装位置和方向、与风管连接的严密性
	套
	1800
	

	
	
	2、风量
	套
	1800
	

	
	
	3、风压
	套
	1800
	

	
	
	4、功率
	套
	1800
	

	
	
	5、水泵效率
	台
	3000
	

	二十三
	太阳能光热系统
	1、太阳能保证率、集热系统效率、贮热水箱热损系数
	平方米
	2.0/m2 ，起步价：2000元
	最高不得超过10000元

	
	
	2、光电转换效率
	平方米
	2.0/m2 ，起步价：2000元
	最高不得超过10000元

	二十四
	风机盘管机组

	1、供冷/热量
	台
	1800
	

	
	
	2、各档风量
	台
	1800
	

	
	
	3、出口静压
	台
	1800
	

	
	
	4、功率
	台
	1800
	

	
	
	5、各档风速
	台
	240
	

	
	
	6、水阻
	台
	1800
	

	
	
	7、噪声
	台
	1800
	

	二十五
	送/排风系统、空调风系统、空调水系统
	1、风系统风力平衡
	套
	2.0/m2,起步价：3000元
	

	
	
	2、风口风量
	套
	1800
	

	
	
	3、水系统总管水流量、各分支管路水流量平衡
	点
	1800
	 

	
	
	4、风机电功率
	台
	1800
	

	
	
	5、室内外空气温度、湿度
	点
	240
	

	
	
	6、水系统供、回水温度
	点
	1800
	

	
	
	7、空调主机电功率
	台
	1800
	

	
	
	8、压力
	点
	1800
	

	二十六
	风管
	1、风管与部件、风管之间的连接严密性、牢固性（风管漏风量）
	平方米
	8元/m2
起步价：3000元
	最高不得超过30000元

	二十七
	围护结构
	1、传热系数
	组
	2000
	热流计法（实验室）

	
	
	
	组
	8000
	热流计法（现场）

	
	
	
	组
	2500
	防护热箱法或标定热箱法（实验室）

	
	
	2、热桥部位内表面温度
	组
	2500
	热电偶

	
	
	
	组
	2500
	红外

	
	
	3、外墙及屋面保温层厚度
	组
	600
	

	
	
	4、热工缺陷（保温缺陷红外摄像法）
	组
	60
	

	二十八
	玻璃
	1、露点
	组
	800
	

	
	
	2、遮阳系数
	组
	1500
	

	
	
	3、传热系数
	组
	1200
	

	二十九
	建筑设备监控系统
	1、交流电压
	项
	90
	

	
	
	2、交流电流
	项
	90
	

	
	
	3、有功功率
	项
	90
	

	
	
	4、无功功率
	项
	90
	

	
	
	5、功率因数
	项
	90
	

	
	
	6、光照度
	项
	200
	

	
	
	7、响应时间
	项
	50
	

	
	
	8、空气温度
	项
	50
	

	
	
	9、空气湿度
	项
	50
	

	
	
	10、风速
	项
	200
	

	
	
	11、频率
	项
	100
	

	
	
	12、电能
	项
	500
	

	三十
	智能建筑系统
	1、视频信号质量
	项
	150
	

	
	
	2、音频系统不平衡度
	项
	150
	

	
	
	3、音频输出电平
	项
	150
	

	
	
	4、声压级
	项
	150
	

	
	
	5、频宽
	项
	150
	

	
	
	6、交流电压
	项
	50
	

	
	
	7、频率
	项
	50
	

	
	
	8、波形畸变率
	项
	150
	

	
	
	9、绝缘电阻
	项
	100
	

	
	
	10、导线截面积
	项
	50
	

	
	
	11、网络设备连通性
	项
	50
	

	
	
	12、子网间通信性能
	项
	150
	

	
	
	13、光照度
	项
	150
	

	
	
	14、综合布线性能
	项
	50
	

	
	
	15、电流
	项
	150
	

	
	
	16、三相电压不平衡
	项
	50
	

	三十一
	混凝土
	1、劈裂抗拉强度
	组
	50
	

	
	
	2、稠度
	组
	100
	

	
	
	3、常压泌水率
	组
	300
	

	
	
	4、表观密度
	组
	150
	

	
	
	5、含气量
	组
	150
	

	
	
	6、大体积混凝土测温
	点
	800
	

	三十二
	沥青混合料
	1、沥青含量
	种
	600
	

	
	
	2、马歇尔试验
	组
	800
	

	
	
	3、矿料级配
	组
	500
	

	
	
	4、密度
	种
	100
	

	
	
	5、饱水率
	组
	300
	

	
	
	6、弯曲
	组
	500
	

	
	
	7、劈裂
	组
	500
	

	
	
	8、配合比
	组
	2000
	

	
	
	9、车辙试验
	组
	3000
	

	三十三
	市政道路
	1、压实度
	点
	60
	

	
	
	2、平整度
	点
	30
	

	
	
	3、摩擦系数
	点
	30
	

	
	
	4、构造深度
	点
	200
	

	
	
	5、渗透系数
	点
	120
	

	
	
	6、厚度
	点
	100
	

	
	
	7、宽度
	点
	30
	

	
	
	8、高程
	点
	30
	

	三十四
	路缘石、路面石材
	1、吸水率
	组
	150
	

	
	
	2、抗压强度
	组
	150
	

	
	
	3、抗折强度
	组
	150
	

	
	
	4、抗冻性
	组
	600
	

	三十五
	检查井盖及雨水篦
	1、承载力
	组
	500
	

	
	
	2、残留变形
	组
	500
	

	三十六
	矿粉
	1、表观密度
	组
	200
	

	
	
	2、亲水系数
	组
	250
	

	
	
	3、塑性指数
	组
	200
	

	
	
	4、安定性
	组
	150
	

	
	
	5、含水率
	组
	100
	

	
	
	6、颗粒级配
	组
	300
	

	三十七
	土工合成材料
	1、单位面积质量
	组
	100
	

	
	
	2、拉伸强度
	组
	300
	

	
	
	3、伸长率
	组
	100
	

	
	
	4、渗透系数
	组
	300
	

	
	
	5、厚度
	组
	800
	

	
	
	6、有效孔径
	组
	50
	

	
	
	7、顶破强力
	组
	300
	

	
	
	8、纵向通水量
	组
	300
	

	
	
	9、芯板压屈强度
	组
	300
	

	三十八
	稳定土
	1、配合比设计
	项
	2500
	

	
	
	2、无侧限抗压强度
	个
	80
	

	
	
	3、击实实验
	组
	1500
	

	三十九
	粉煤灰
	1、三氧化硫
	组
	300
	

	
	
	2、烧失量
	组
	300
	

	四十
	高分子防水片材
	1、耐热性
	组
	120
	

	
	
	2、柔度
	组
	120
	

	
	
	3、拉力
	组
	120
	

	
	
	4、不透水性
	组
	120
	

	
	
	5、断裂伸长率
	组
	120
	

	
	
	6、粘结性
	组
	240
	

	四十一
	水泥基渗透结晶型防水剂

	1、总碱量
	组
	200
	

	
	
	2、氯离子含量
	组
	150
	

	
	
	3、细度
	组
	80
	

	
	
	4、减水率
	组
	400
	

	
	
	5、泌水率比
	组
	300
	

	
	
	6、抗压强度比
	组
	1200
	

	
	
	7、含气量
	组
	320
	

	
	
	8、凝结时间差
	组
	350
	

	
	
	9、28d收缩率比
	组
	800
	

	
	
	10、28d渗透压力比
	组
	2400
	

	
	
	11、第二次抗渗压力（56d）
	组
	1200
	

	
	
	12、对钢筋的锈蚀
	组
	350
	

	四十二
	无机防水堵漏材料
	1、凝结时间
	组
	200
	

	
	
	2、抗压强度
	组
	150
	

	
	
	3、抗折强度
	组
	80
	

	
	
	4、抗渗透压力差值
	组
	400
	

	
	
	5、抗渗压力
	组
	350
	

	
	
	6、粘结强度
	组
	1200
	

	
	
	7、耐热性
	组
	350
	

	
	
	8、冻融循环
	组
	400
	

	四十三
	止水带、膨胀橡胶
	1、硬度
	组
	150
	

	
	
	2、拉伸强度
	组
	300
	

	
	
	3、扯断伸长率
	组
	150
	

	
	
	4、伸长率
	组
	150
	

	
	
	5、撕裂强度
	组
	300
	

	
	
	6、反复浸水试验
	组
	500
	

	四十四
	防腐涂料
	1、外观
	组
	100
	

	
	
	2、细度
	组
	80
	

	
	
	3、粘度(B4)
	组
	240
	

	
	
	4、粘度(旋转法)
	组
	640
	

	
	
	5、遮盖力
	组
	400
	

	
	
	6、固体含量
	组
	800
	

	四十五
	涂膜性能
	1、附着力
	组
	80
	

	
	
	2、干燥时间
	组
	200
	

	
	
	3、柔韧性
	组
	600
	

	
	
	4、抗冲击
	组
	400
	

	
	
	5、硬度
	组
	600
	

	
	
	6、耐寒性（24h）
	组
	80
	

	四十六
	锚夹具
	1、硬度
	件
	100
	

	
	
	2、静载试验
	孔
	600
	

	四十七
	建筑外门窗
	1、门窗三性
	樘
	800
	实验室检测

	
	
	2、门窗气密性
	樘
	1000
	现场检测

	
	
	3、传热系数
	樘
	1500
	

	四十八
	马赛克
	1、常规
	组
	800
	

	四十九
	地基与基础
	1、声波透射法桩身完整性
	根
	800
	R<800mm

	
	
	
	根
	1000
	800≤R＜2000mm

	
	
	
	根
	1200
	R≥2000mm

	
	
	2、钻芯法检测桩身完整性
	米
	500
	

	
	
	3、土钉、锚杆（索）抗拔
	根
	2500
	

	五十
	无损检测
	1、后置埋件锚固力检测（R为埋件直径）
	根
	200
	D≤12mm

	
	
	
	根
	300
	D>12mm

	五十一
	玻璃幕墙
	1、耐侯胶、石材胶、云石胶、干挂胶
	项
	1200
	

	
	
	2、热反射镀镆玻璃
	项
	800
	

	
	
	3、拉拔试验
	项
	800
	

	
	
	4、既有幕墙可靠性
	平方米
	8
	

	五十二
	阀门
	外观、尺寸、启闭、强度、严密性
	件
	100
	

	五十三
	给水衬塑
复合钢管、给水衬塑可锻造铸铁管件
	1、结合强度
	根
	400
	

	
	
	2、弯曲性能或压扁性能
	根
	400
	

	
	
	3、耐冷热循环性能（仅热水管）
	根
	800
	

	
	
	4、接口耐蚀性
	根
	800
	

	五十四
	给水涂塑
复合钢管
	1、涂层厚度
	根
	100
	

	
	
	2、针孔试验
	根
	400
	

	
	
	3、附着力试验
	根
	400
	

	
	
	4、弯曲试验或压扁试验
	根
	400
	

	
	
	5、冲击试验
	根
	240
	

	五十五
	金属及塑料管材、铝塑复合板、波纹管、穿线管
	1、管环拉力
	根
	180
	

	
	
	2、液压试验
	根
	1000
	

	
	
	3、爆破强度
	根
	180
	

	
	
	4、层间粘合强度
	根
	200
	

	
	
	5、纵向回缩率
	根
	300
	

	
	
	6、简支梁冲击
	根
	500
	

	
	
	7、交联度
	根
	100
	

	
	
	8、涂层厚度
	根
	100
	

	
	
	9、涂层柔韧性
	根
	200
	

	
	
	10、附着力
	根
	200
	

	
	
	11、耐冲击性
	根
	200
	

	
	
	12、弯曲强度
	根
	200
	

	
	
	13、贯穿阻力
	根
	300
	

	
	
	14、剪切强度
	根
	300
	

	
	
	15、180度剥离强度
	根
	200
	

	
	
	16、热膨胀系数
	根
	150
	

	
	
	17、不圆度
	根
	60
	

	
	
	18、不透光性
	根
	200
	

	
	
	19、二氯甲烷浸渍
	根
	200
	

	
	
	20、断裂伸长率
	根
	300
	

	五十六
	预应力混凝土用波纹管
	1、钢带厚度（金属管）
	组
	100
	

	
	
	2、波高、壁厚（金属管）
	组
	100
	

	
	
	3、径向刚度（金属管）
	组
	600
	

	
	
	4、抗渗漏性能（金属管）
	组
	600
	

	
	
	5、环刚度（塑料管）
	组
	600
	

	
	
	6、局部横向荷载（塑料管）
	组
	600
	

	
	
	7、柔韧性（塑料管）
	组
	600
	

	
	
	8、抗冲击性（塑料管）
	组
	600
	

	五十七
	建筑水电安装系统检测
	1、管道水压测试（D 为管道直径，单位：mm）
	米
	1
	D≤50mm

	
	
	
	米
	1.5
	D>50mm

	
	
	2、通球试验
	点
	10
	

	五十八
	钢结构
	1、紧固轴力
	根
	100
	

	
	
	2、螺母保证荷载
	个
	100
	

	
	
	3、涂层厚度
	组
	200
	

	
	
	4、螺栓球硬度
	组
	500
	

	
	
	5、钢结构变形
	点
	2000
	

	
	
	6、楔负载
	组
	500
	

	五十九
	碳纤维
	1、碳纤维粘结力（粘钢）正拉粘结强度
	组
	1000
	

	六十
	桥梁伸缩装置
	1、构造及异型钢、预留缝尺寸
	个
	200
	

	
	
	2、硬度（橡胶）
	个
	500
	

	
	
	3、平整度
	个
	200
	

	
	
	4、防腐涂层
	个
	300
	

	六十一
	桥梁橡胶

支座
	1、外观尺寸及解剖试验
	个
	500
	

	
	
	2、抗压弹性模量
	个
	600
	

	
	
	3、抗剪弹性模量
	个
	600
	

	
	
	4、摩擦系数
	个
	600
	

	
	
	5、极限抗压强度
	个
	600
	

	
	
	6、盆式支座竖向压缩变形
	个
	600
	

	
	
	7、盆环径向变形
	个
	600
	

	
	
	8、盆式支座承载力
	个
	1000
	

	
	
	9、抗剪粘结性能
	个
	1000
	

	
	
	10、抗剪老化
	个
	1500
	

	六十二
	力值传递
	1、千斤顶标定
	个
	0.5
	

	
	
	2、测力环标定
	个
	50
	

	六十三
	建筑变形观测、基坑监测
	1、测斜（不含测斜孔置安费）
	孔次
	550
	

	
	
	2、沉降观测
	点次
	65
	

	
	
	3、地下水位（不含水位井置安费）
	点次
	180
	

	
	
	4、土压力
	点次
	180
	

	
	
	5、支护结构水平位移
	点次
	110
	

	
	
	6、周围建筑物、地下管线变形
	点次
	800
	

	
	
	7、桩、墙内力
	点次
	100
	

	
	
	8、立柱变形
	点次
	50
	

	
	
	9、土体分层水平位移
	点次
	1200（D≤20）
	孔深D（m）

	
	
	
	点次
	1500（D>20）
	

	
	
	10、支护结构界面上侧向压力
	点次
	60
	

	
	
	11、土体分层竖向位移
	点次
	1200（D≤20）
	孔深D（m）

	
	
	
	点次
	1500（D>20）
	

	
	
	12、裂缝
	点次
	30
	

	六十四
	结构现场检测
	1、楼板厚度检测
	块
	45
	

	
	
	2、砼钢筋及保护层厚度检测
	每构件
	300
	

	
	
	3、构件裂缝、箍筋间距、钢筋直径
	每构件
	180
	

	
	
	4、砌体强度
	每构件
	600
	

	
	
	5、砂浆强度
	每构件
	450
	

	六十五
	装修材料
	1、甲醛
	项
	300
	

	
	
	2、氨
	项
	200
	

	
	
	3、放射性核素
	项
	200
	

	
	
	4、内照射指数
	项
	200
	

	
	
	5、外照射指数
	项
	200
	

	
	
	6、苯基环乙烯
	项
	200
	

	
	
	7、聚乙烯单体
	项
	200
	

	六十六
	悬挑脚手架
	1、挑梁型号规格
	台
	30
	

	
	
	2、支撑型号规格
	台
	30
	

	
	
	3、拉杆型号规格
	台
	30
	

	
	
	4、架体内侧与建筑物间的距离
	台
	30
	

	
	
	5、架体步高
	台
	20
	

	
	
	6、架体总高度
	台
	20
	

	
	
	7、架体宽度
	台
	20
	

	
	
	8、立杆最大纵距
	台
	30
	

	
	
	9、相邻挑梁最大间距
	台
	30
	

	
	
	10、穿墙螺栓规格
	台
	20
	

	
	
	11、主要承力构件
	台
	30
	

	
	
	12、架体立杆连接
	台
	30
	

	
	
	13、剪刀撑
	台
	20
	

	六十七
	悬挑脚手架
	14、扣件螺栓
	台
	20
	

	
	
	15、焊缝表面质量
	台
	30
	

	
	
	16、架体与建筑物之间的拉结
	台
	30
	

	
	
	17、防护栏杆
	台
	20
	

	
	
	18、踢脚板
	台
	20
	

	
	
	19、螺栓连接
	台
	30
	

	
	
	20、垫块
	台
	20
	

	
	
	21、密目安全网
	台
	20
	

	
	
	22、作用层防护
	台
	20
	

	
	
	23、架体与建筑物件、出口处防护
	台
	30
	

	
	
	24、物料平台
	台
	20
	

	六十八
	钢管脚手架用扣件
	1、抗滑（直角、旋转）
	组
	250
	

	
	
	2、抗破坏（直角、旋转）
	组
	250
	

	
	
	3、扭转刚度（直角）
	组
	250
	

	
	
	4、抗拉（对接）
	组
	250
	

	
	
	5、抗压（底座）
	组
	250
	

	六十九
	安全网
	1、材料耐候性能
	组
	600
	

	
	
	2、外观检验
	组
	30
	

	
	
	3、规格与网目边长
	组
	30
	

	
	
	4、绳的断裂强力
	组
	150
	

	
	
	5、抗冲击性能
	组
	300
	

	
	
	6、平网和立网的阻燃烧性能
	组
	300
	

	
	
	7、密目式安全立网的耐贯穿性能
	组
	300
	

	七十
	开关、插座、耦合器、插头、电线、电缆
	常规
	组
	按照发改价格（2006）1979号执行
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