四川省发展和改革委员会关于印发四川省建筑保温节能
工程材料、构件及设备检测服务收费项目和标准的通知
2012年4月26日　　川发改价格〔2012〕369号
 

四川省住房和城乡建设厅，各市、州发改委:
　　根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《四川省人民政府办公厅关于加强汶川地震灾后恢复重建建材产品质量监督管理工作的通知》（川府办发电〔2008〕136号）的有关规定，为促进我省工程建筑保温节能材料工作的顺利推进，确保建筑保温节能材料工程质量的安全，规范我省检测机构市场的行业行为，确保检测工作质量。现印发我省新增的建筑保温节能材料的检测收费标准，并将有关事宜通知如下：
　　一、执行本通知规定收费项目和收费标准的机构（单位）是经省住房和城乡建设厅和省质量技术监督局批准审核，具有建设工程质量检测资格和计量认证证书，并办理工商登记的社会中介机构（单位）。
　　二、本通知的收费属于服务性收费，实行政府定价。各建设工程质量检测机构（单位）应到当地同级发改委（价格）主管部门办理《收费许可证》，使用税务部门规定的票据，亮证收费，自觉接受各级发改部门的监督检查。
　　三、开展建筑工程材料质量检测应坚持委托双方自愿、诚信和科学公正原则。遵守国家、省有关建设工程质量检测管理的规定和技术标准。具备从业资格的检测机构接受委托，签订委托协议、提供协议规定的服务、出具检测报告，方可向委托方收取检测服务费。无委托协议或未出具检测报告的，不得收取检测服务费。检测不实或出具虚假检测报告的，除不得收取检测服务费外，还应按国家有关规定进行查处和处罚。
　　四、本通知中的检测收费项目以及收费标准指《四川省产品质量监督检验收费标准（建筑材料部分）的通知》（川价费〔2004〕28号）文件中因建筑市场材料发展的需要，新增的检测收费项目和收费标准。
　　五、原川价费〔2004〕28号文件中已有检测项目和收费标准的，仍按原文件执行。
　　六、若涉及到与环境监测材料有关的检测收费项目和收费标准，参照《四川省物价局、四川省财政厅关于调整环境监测服务收费标准的函》（川价函〔2007〕6号）执行。
　　七、我省建筑保温节能工程材料、构件等检测服务收费项目和收费标准如后（见附件）。
　　八、本通知自2012年5月10日起试行二年。
附件：

四川省建筑保温节能工程

材料、构件及设备检测服务收费项目及标准

	序号
	检测类别
	检测（试验）项目
	计算单位
	收费标准

（元）
	备注

	一
	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
	1、抗风压值
	组
	9000
	

	
	
	2、抗冲击强度
	组
	800
	

	
	
	3、吸水量
	组
	200
	

	
	
	4、耐冻融
	组
	2000
	

	
	
	5、水蒸汽湿流密度
	组
	1400
	

	
	
	6、不透水性
	组
	480
	

	
	
	7、耐磨损
	组
	1000
	

	
	
	8、系统抗拉强度
	组
	1000
	

	
	
	9、耐候性
	组
	2800
	

	
	
	10、浆料干表观密度
	组
	150
	

	
	
	11、浆料湿表观密度
	组
	150
	

	
	
	12、浆料抗压强度
	组
	480
	

	
	
	13、浆料软化系数
	组
	480
	

	
	
	14、浆料导热系数
	组
	800
	

	
	
	15、浆料蓄热系数
	组
	800
	

	
	
	16、浆料线性收缩率
	组
	1000
	

	
	
	17、浆料压剪粘结强度
	组
	480
	

	二
	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
	1、吸水量
	组
	200
	

	
	
	2、抗冲击强度
	组
	800
	

	
	
	3、耐冻融
	组
	2000
	

	
	
	4、水蒸汽湿流密度
	组
	1400
	

	
	
	5、不透水性
	组
	480
	

	
	
	6、耐候性
	组
	24000
	

	
	
	7、抗风压
	组
	8000
	

	三
	界面砂浆
	1、压剪粘结强度（原强度）
	组
	480
	

	
	
	2、压剪粘结强度（耐水）
	组
	480
	

	
	
	3、压剪粘结强度（耐冻融）
	组
	2000
	

	四
	抗裂砂浆、面砖粘结砂浆
	1、拉伸粘结强度（常温）
	组
	480
	

	
	
	2、拉伸粘结强度（浸水）
	组
	480
	

	
	
	3、压折比
	组
	640
	

	
	
	4、可使用时间
	组
	240
	

	
	
	5、压剪粘结强度
	组
	480
	

	五
	耐碱网格布
	1、外观、长度、宽度
	组
	100
	

	
	
	2、单位面积质量
	组
	100
	

	
	
	3、网孔中心距
	组
	100
	

	
	
	4、耐碱拉伸断裂强力
	组
	300
	

	
	
	5、耐碱（拉伸断裂）强力保留率
	组
	300
	

	
	
	6、断裂伸长率
	组
	300
	

	六
	热镀锌钢丝网
	1、丝径
	组
	80
	

	
	
	2、网孔大小
	组
	100
	

	
	
	3、焊点抗拉力
	组
	400
	

	
	
	4、镀锌层质量
	组
	350
	

	七
	锚栓
	1、单个锚栓抗拉承载力标准值
	组
	450
	

	
	
	2、单个锚栓对系统传热增加值
	组
	5000
	

	八
	胶粘剂
	1、拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（原强度）
	组
	240
	

	
	
	2、拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（耐水）
	组
	240
	

	
	
	3、拉伸粘结强度

（与膨胀聚苯板）（原强度）
	组
	240
	

	
	
	4、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）耐水
	组
	240
	

	
	
	5、可操作时间
	组
	240
	

	九
	抹面胶浆
	1、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）（原强度）
	组
	240
	

	
	
	2、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）（耐水）
	组
	240
	

	
	
	3、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）（耐冻融）
	组
	640
	

	
	
	4、压折比
	组
	640
	

	
	
	5、可操作时间
	组
	240
	

	十
	EPS、XPS等保温板、聚氨酯泡沫塑料
	1、表观密度
	组
	150
	

	
	
	2、导热系数
	组
	800
	

	
	
	3、尺寸稳定性
	组
	600
	

	
	
	4、垂直于板面方向的抗拉强度
	组
	800
	

	
	
	5、压缩强度
	组
	240
	

	
	
	6、尺寸偏差
	组
	100
	

	
	
	7、水蒸气透湿系数
	组
	1200
	

	
	
	8、燃烧性能
	组
	400
	

	十一
	膨胀珍珠岩、泡沐玻璃制品
	1、尺寸偏差及外观
	组
	100
	

	
	
	2、抗压强度
	组
	240
	

	
	
	3、抗折强度
	组
	240
	

	
	
	4、密度
	组
	200
	

	
	
	5、含水率
	组
	200
	

	
	
	6、导热系数（防护热板法）
	组
	800
	

	
	
	7、匀温灼烧线性收缩率
	组
	400
	

	
	
	8、憎水率
	组
	240
	

	
	
	9、吸水率
	组
	450
	

	
	
	10、渗透系数
	组
	1200
	

	十二
	建筑用岩棉、矿渣棉、玻璃棉绝热制品
	1、外观
	组
	100
	

	
	
	2、渣球含量
	组
	240
	

	
	
	3、纤维平均直径（显微镜法）
	组
	300
	

	
	
	4、尺寸和密度
	组
	200
	

	
	
	5、导热系数
	组
	800
	

	
	
	6、压缩强度
	
	240
	

	
	
	7、施工性能
	组
	240
	

	
	
	8、质量吸湿率
	组
	400
	

	
	
	9、甲醛释放量
	组
	450
	

	
	
	10、水萃取液pH值
	组
	150
	

	
	
	11、水溶性氯化物含量
	组
	320
	

	
	
	12、水溶性硫酸盐含量
	组
	320
	

	
	
	13、外覆层透湿阻
	组
	1200
	

	十三
	增强抗裂腻子
	1、可操作时间
	组
	240
	

	
	
	2、与水泥砂浆原强度
	组
	240
	

	
	
	3、与水泥砂浆耐水强度
	组
	240
	

	
	
	4、与硬质聚氨酯原强度
	组
	240
	

	
	
	5、与硬质聚氨酯耐水强度
	组
	240
	

	十四
	面砖勾缝料
	1、外观、颜色
	组
	70
	

	
	
	2、凝结时间
	组
	150
	

	
	
	3、拉伸粘结强度
	组
	240
	

	
	
	4、压折比
	组
	640
	

	
	
	5、透水性
	组
	480
	

	十五
	绝热材料
	1、导热系数
	组
	800
	

	
	
	2、密度
	组
	200
	

	
	
	3、吸水率
	组
	450
	

	十六
	金属面（聚苯乙烯、硬质聚氨酯、岩棉、矿渣棉）夹芯板
	1、外观质量、尺寸偏差
	组
	100
	

	
	
	2、抗弯承载力
	组
	1800
	

	
	
	3、面密度
	组
	200
	

	
	
	4、粘结强度
	组
	700
	

	
	
	5、剥离性能
	组
	480
	

	十七
	不燃性无机复合板
	1、密度
	组
	200
	

	
	
	2、干态抗弯强度
	组
	800
	

	
	
	3、吸水饱和状态的抗弯强度
	组
	800
	

	
	
	4、吸湿变形率
	组
	1500
	

	
	
	5、吸潮下垂度
	组
	950
	

	
	
	6、受热尺寸收缩率
	组
	1200
	

	
	
	7、导热系数
	组
	700
	

	十八
	玻镁平板、纤维增强低碱度水泥建筑平板
	1、外观质量
	组
	100
	

	
	
	2、抗折强度
	组
	800
	

	
	
	3、抗冲击强度
	组
	800
	

	
	
	4、密度
	组
	200
	

	
	
	5、抗拉强度
	组
	480
	

	十九

	玻璃纤维水泥增强制品


	1、抗压强度
	组
	450
	

	
	
	2、抗弯强度
	组
	900
	

	
	
	3、抗拉强度
	组
	480
	

	
	
	4、抗冲击强度
	组
	480
	

	
	
	5、抗折强度
	组
	800
	

	
	
	6、不透水性
	组
	400
	

	
	
	7、密度
	组
	200
	

	二十
	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板、住宅内隔墙轻质条板、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板
	1、外观质量、尺寸偏差
	组
	100
	

	
	
	2、面密度
	组
	240
	

	
	
	3、干缩值
	组
	450
	

	
	
	4、抗折强度
	组
	1150
	60mm厚

	
	
	
	组
	1500
	90mm厚

	
	
	
	组
	1800
	120mm厚

	
	
	5、抗冲击强度
	组
	480
	

	
	
	6、单点吊挂力
	组
	400
	

	
	
	7、抗弯破坏荷载
	组
	1200
	

	
	
	8、含水率
	组
	200
	

	二十一
	机组、新风机组、单元式空调机组、热回收装置、组合式空调机组
	1、单机试运转和调试、风量平衡调试记录核查
	平方米
	5.0/m2，起步价：3000元
	最高不得超过30000元

	
	
	2、冷量、热量、总风量、新风量、回风量、风压、输入功率、机组噪声
	平方米
	5.0/m2，起步价：3000元
	最高不得超过30000元

	
	
	3、水流量
	点
	1800
	

	
	
	4、水温度
	点
	1800
	

	二十二
	水泵、锅炉、冷却塔
	1、安装位置和方向、与风管连接的严密性
	套
	1800
	

	
	
	2、风量
	套
	1800
	

	
	
	3、风压
	套
	1800
	

	
	
	4、功率
	套
	1800
	

	
	
	5、水泵效率
	台
	3000
	

	二十三
	太阳能光热系统
	1、太阳能保证率、集热系统效率、贮热水箱热损系数
	平方米
	2.0/m2 ，起步价：2000元
	最高不得超过10000元

	
	
	2、光电转换效率
	平方米
	2.0/m2 ，起步价：2000元
	最高不得超过10000元

	二十四
	风机盘管机组

	1、供冷/热量
	台
	1800
	

	
	
	2、各档风量
	台
	1800
	

	
	
	3、出口静压
	台
	1800
	

	
	
	4、功率
	台
	1800
	

	
	
	5、各档风速
	台
	240
	

	
	
	6、水阻
	台
	1800
	

	
	
	7、噪声
	台
	1800
	

	二十五
	送/排风系统、空调风系统、空调水系统
	1、风系统风力平衡
	套
	2.0/m2,起步价：3000元
	

	
	
	2、风口风量
	套
	1800
	

	
	
	3、水系统总管水流量、各分支管路水流量平衡
	点
	1800
	 

	
	
	4、风机电功率
	台
	1800
	

	
	
	5、室内外空气温度、湿度
	点
	240
	

	
	
	6、水系统供、回水温度
	点
	1800
	

	
	
	7、空调主机电功率
	台
	1800
	

	
	
	8、压力
	点
	1800
	

	二十六
	风管
	1、风管与部件、风管之间的连接严密性、牢固性（风管漏风量）
	平方米
	8元/m2
起步价：3000元
	最高不得超过30000元

	二十七
	围护结构
	1、传热系数
	组
	2000
	热流计法（实验室）

	
	
	
	组
	8000
	热流计法（现场）

	
	
	
	组
	2500
	防护热箱法或标定热箱法（实验室）

	
	
	2、热桥部位内表面温度
	组
	2500
	热电偶

	
	
	
	组
	2500
	红外

	
	
	3、外墙及屋面保温层厚度
	组
	600
	

	
	
	4、热工缺陷（保温缺陷红外摄像法）
	组
	60
	

	二十八
	玻璃
	1、露点
	组
	800
	

	
	
	2、遮阳系数
	组
	1500
	

	
	
	3、传热系数
	组
	1200
	

	二十九
	建筑设备监控系统
	1、交流电压
	项
	90
	

	
	
	2、交流电流
	项
	90
	

	
	
	3、有功功率
	项
	90
	

	
	
	4、无功功率
	项
	90
	

	
	
	5、功率因数
	项
	90
	

	
	
	6、光照度
	项
	200
	

	
	
	7、响应时间
	项
	50
	

	
	
	8、空气温度
	项
	50
	

	
	
	9、空气湿度
	项
	50
	

	
	
	10、风速
	项
	200
	

	
	
	11、频率
	项
	100
	

	
	
	12、电能
	项
	500
	

	三十
	智能建筑系统
	1、视频信号质量
	项
	150
	

	
	
	2、音频系统不平衡度
	项
	150
	

	
	
	3、音频输出电平
	项
	150
	

	
	
	4、声压级
	项
	150
	

	
	
	5、频宽
	项
	150
	

	
	
	6、交流电压
	项
	50
	

	
	
	7、频率
	项
	50
	

	
	
	8、波形畸变率
	项
	150
	

	
	
	9、绝缘电阻
	项
	100
	

	
	
	10、导线截面积
	项
	50
	

	
	
	11、网络设备连通性
	项
	50
	

	
	
	12、子网间通信性能
	项
	150
	

	
	
	13、光照度
	项
	150
	

	
	
	14、综合布线性能
	项
	50
	

	
	
	15、电流
	项
	150
	

	
	
	16、三相电压不平衡
	项
	50
	

	三十一
	混凝土
	1、劈裂抗拉强度
	组
	50
	

	
	
	2、稠度
	组
	100
	

	
	
	3、常压泌水率
	组
	300
	

	
	
	4、表观密度
	组
	150
	

	
	
	5、含气量
	组
	150
	

	
	
	6、大体积混凝土测温
	点
	800
	

	三十二
	沥青混合料
	1、沥青含量
	种
	600
	

	
	
	2、马歇尔试验
	组
	800
	

	
	
	3、矿料级配
	组
	500
	

	
	
	4、密度
	种
	100
	

	
	
	5、饱水率
	组
	300
	

	
	
	6、弯曲
	组
	500
	

	
	
	7、劈裂
	组
	500
	

	
	
	8、配合比
	组
	2000
	

	
	
	9、车辙试验
	组
	3000
	

	三十三
	市政道路
	1、压实度
	点
	60
	

	
	
	2、平整度
	点
	30
	

	
	
	3、摩擦系数
	点
	30
	

	
	
	4、构造深度
	点
	200
	

	
	
	5、渗透系数
	点
	120
	

	
	
	6、厚度
	点
	100
	

	
	
	7、宽度
	点
	30
	

	
	
	8、高程
	点
	30
	

	三十四
	路缘石、路面石材
	1、吸水率
	组
	150
	

	
	
	2、抗压强度
	组
	150
	

	
	
	3、抗折强度
	组
	150
	

	
	
	4、抗冻性
	组
	600
	

	三十五
	检查井盖及雨水篦
	1、承载力
	组
	500
	

	
	
	2、残留变形
	组
	500
	

	三十六
	矿粉
	1、表观密度
	组
	200
	

	
	
	2、亲水系数
	组
	250
	

	
	
	3、塑性指数
	组
	200
	

	
	
	4、安定性
	组
	150
	

	
	
	5、含水率
	组
	100
	

	
	
	6、颗粒级配
	组
	300
	

	三十七
	土工合成材料
	1、单位面积质量
	组
	100
	

	
	
	2、拉伸强度
	组
	300
	

	
	
	3、伸长率
	组
	100
	

	
	
	4、渗透系数
	组
	300
	

	
	
	5、厚度
	组
	800
	

	
	
	6、有效孔径
	组
	50
	

	
	
	7、顶破强力
	组
	300
	

	
	
	8、纵向通水量
	组
	300
	

	
	
	9、芯板压屈强度
	组
	300
	

	三十八
	稳定土
	1、配合比设计
	项
	2500
	

	
	
	2、无侧限抗压强度
	个
	80
	

	
	
	3、击实实验
	组
	1500
	

	三十九
	粉煤灰
	1、三氧化硫
	组
	300
	

	
	
	2、烧失量
	组
	300
	

	四十
	高分子防水片材
	1、耐热性
	组
	120
	

	
	
	2、柔度
	组
	120
	

	
	
	3、拉力
	组
	120
	

	
	
	4、不透水性
	组
	120
	

	
	
	5、断裂伸长率
	组
	120
	

	
	
	6、粘结性
	组
	240
	

	四十一
	水泥基渗透结晶型防水剂

	1、总碱量
	组
	200
	200

	
	
	2、氯离子含量
	组
	150
	150

	
	
	3、细度
	组
	80
	80

	
	
	4、减水率
	组
	400
	400

	
	
	5、泌水率比
	组
	300
	300

	
	
	6、抗压强度比
	组
	1200
	1200

	
	
	7、含气量
	组
	320
	320

	
	
	8、凝结时间差
	组
	350
	350

	
	
	9、28d收缩率比
	组
	800
	

	
	
	10、28d渗透压力比
	组
	2400
	

	
	
	11、第二次抗渗压力（56d）
	组
	1200
	

	
	
	12、对钢筋的锈蚀
	组
	350
	

	四十二
	无机防水堵漏材料
	1、凝结时间
	组
	200
	

	
	
	2、抗压强度
	组
	150
	

	
	
	3、抗折强度
	组
	80
	

	
	
	4、抗渗透压力差值
	组
	400
	

	
	
	5、抗渗压力
	组
	350
	

	
	
	6、粘结强度
	组
	1200
	

	
	
	7、耐热性
	组
	350
	

	
	
	8、冻融循环
	组
	400
	

	四十三
	止水带、膨胀橡胶
	1、硬度
	组
	150
	

	
	
	2、拉伸强度
	组
	300
	

	
	
	3、扯断伸长率
	组
	150
	

	
	
	4、伸长率
	组
	150
	

	
	
	5、撕裂强度
	组
	300
	

	
	
	6、反复浸水试验
	组
	500
	

	四十四
	防腐涂料
	1、外观
	组
	100
	

	
	
	2、细度
	组
	80
	

	
	
	3、粘度(B4)
	组
	240
	

	
	
	4、粘度(旋转法)
	组
	640
	

	
	
	5、遮盖力
	组
	400
	

	
	
	6、固体含量
	组
	800
	

	四十五
	涂膜性能
	1、附着力
	组
	80
	

	
	
	2、干燥时间
	组
	200
	

	
	
	3、柔韧性
	组
	600
	

	
	
	4、抗冲击
	组
	400
	

	
	
	5、硬度
	组
	600
	

	
	
	6、耐寒性（24h）
	组
	80
	

	四十六
	锚夹具
	1、硬度
	件
	100
	

	
	
	2、静载试验
	孔
	600
	

	四十七
	建筑外门窗
	1、门窗三性
	樘
	800
	实验室检测

	
	
	2、门窗气密性
	樘
	1000
	现场检测

	
	
	3、传热系数
	樘
	1500
	

	四十八
	马赛克
	1、常规
	组
	800
	

	四十九
	地基与基础
	1、声波透射法桩身完整性
	根
	800
	R<800mm

	
	
	
	根
	1000
	800≤R＜2000mm

	
	
	
	根
	1200
	R≥2000mm

	
	
	2、钻芯法检测桩身完整性
	米
	500
	

	
	
	3、土钉、锚杆（索）抗拔
	根
	2500
	

	五十
	无损检测
	1、后置埋件锚固力检测（R为埋件直径）
	根
	200
	D≤12mm

	
	
	
	根
	300
	D>12mm

	五十一
	玻璃幕墙
	1、耐侯胶、石材胶、云石胶、干挂胶
	项
	1200
	

	
	
	2、热反射镀镆玻璃
	项
	800
	

	
	
	3、拉拔试验
	项
	800
	

	
	
	4、既有幕墙可靠性
	平方米
	8
	

	五十二
	阀门
	外观、尺寸、启闭、强度、严密性
	件
	100
	

	五十三
	给水衬塑
复合钢管、给水衬塑可锻造铸铁管件
	1、结合强度
	根
	400
	

	
	
	2、弯曲性能或压扁性能
	根
	400
	

	
	
	3、耐冷热循环性能（仅热水管）
	根
	800
	

	
	
	4、接口耐蚀性
	根
	800
	

	五十四
	给水涂塑
复合钢管
	1、涂层厚度
	根
	100
	

	
	
	2、针孔试验
	根
	400
	

	
	
	3、附着力试验
	根
	400
	

	
	
	4、弯曲试验或压扁试验
	根
	400
	

	
	
	5、冲击试验
	根
	240
	

	五十五
	金属及塑料管材、铝塑复合板、波纹管、穿线管
	1、管环拉力
	根
	180
	

	
	
	2、液压试验
	根
	1000
	

	
	
	3、爆破强度
	根
	180
	

	
	
	4、层间粘合强度
	根
	200
	

	
	
	5、纵向回缩率
	根
	300
	

	
	
	6、简支梁冲击
	根
	500
	

	
	
	7、交联度
	根
	100
	

	
	
	8、涂层厚度
	根
	100
	

	
	
	9、涂层柔韧性
	根
	200
	

	
	
	10、附着力
	根
	200
	

	
	
	11、耐冲击性
	根
	200
	

	
	
	12、弯曲强度
	根
	200
	

	
	
	13、贯穿阻力
	根
	300
	

	
	
	14、剪切强度
	根
	300
	

	
	
	15、180度剥离强度
	根
	200
	

	
	
	16、热膨胀系数
	根
	150
	

	
	
	17、不圆度
	根
	60
	

	
	
	18、不透光性
	根
	200
	

	
	
	19、二氯甲烷浸渍
	根
	200
	

	
	
	20、断裂伸长率
	根
	300
	

	五十六
	预应力混凝土用波纹管
	1、钢带厚度（金属管）
	组
	100
	

	
	
	2、波高、壁厚（金属管）
	组
	100
	

	
	
	3、径向刚度（金属管）
	组
	600
	

	
	
	4、抗渗漏性能（金属管）
	组
	600
	

	
	
	5、环刚度（塑料管）
	组
	600
	

	
	
	6、局部横向荷载（塑料管）
	组
	600
	

	
	
	7、柔韧性（塑料管）
	组
	600
	

	
	
	8、抗冲击性（塑料管）
	组
	600
	

	五十七
	建筑水电安装系统检测
	1、管道水压测试（D 为管道直径，单位：mm）
	米
	1
	D≤50mm

	
	
	
	米
	1.5
	D>50mm

	
	
	2、通球试验
	点
	10
	

	五十八
	钢结构
	1、紧固轴力
	根
	100
	

	
	
	2、螺母保证荷载
	个
	100
	

	
	
	3、涂层厚度
	组
	200
	

	
	
	4、螺栓球硬度
	组
	500
	

	
	
	5、钢结构变形
	点
	2000
	

	
	
	6、楔负载
	组
	500
	

	五十九
	碳纤维
	1、碳纤维粘结力（粘钢）正拉粘结强度
	组
	1000
	

	六十
	桥梁伸缩装置
	1、构造及异型钢、预留缝尺寸
	个
	200
	

	
	
	2、硬度（橡胶）
	个
	500
	

	
	
	3、平整度
	个
	200
	

	
	
	4、防腐涂层
	个
	300
	

	六十一
	桥梁橡胶

支座
	1、外观尺寸及解剖试验
	个
	500
	

	
	
	2、抗压弹性模量
	个
	600
	

	
	
	3、抗剪弹性模量
	个
	600
	

	
	
	4、摩擦系数
	个
	600
	

	
	
	5、极限抗压强度
	个
	600
	

	
	
	6、盆式支座竖向压缩变形
	个
	600
	

	
	
	7、盆环径向变形
	个
	600
	

	
	
	8、盆式支座承载力
	个
	1000
	

	
	
	9、抗剪粘结性能
	个
	1000
	

	
	
	10、抗剪老化
	个
	1500
	

	六十二
	力值传递
	1、千斤顶标定
	个
	0.5
	

	
	
	2、测力环标定
	个
	50
	

	六十三
	建筑变形观测、基坑监测
	1、测斜（不含测斜孔置安费）
	孔次
	550
	

	
	
	2、沉降观测
	点次
	65
	

	
	
	3、地下水位（不含水位井置安费）
	点次
	180
	

	
	
	4、土压力
	点次
	180
	

	
	
	5、支护结构水平位移
	点次
	110
	

	
	
	6、周围建筑物、地下管线变形
	点次
	800
	

	
	
	7、桩、墙内力
	点次
	100
	

	
	
	8、立柱变形
	点次
	50
	

	
	
	9、土体分层水平位移
	点次
	1200（D≤20）
	孔深D（m）

	
	
	
	点次
	1500（D>20）
	

	
	
	10、支护结构界面上侧向压力
	点次
	60
	

	
	
	11、土体分层竖向位移
	点次
	1200（D≤20）
	孔深D（m）

	
	
	
	点次
	1500（D>20）
	

	
	
	12、裂缝
	点次
	30
	

	六十四
	结构现场检测
	1、楼板厚度检测
	块
	45
	

	
	
	2、砼钢筋及保护层厚度检测
	每构件
	300
	

	
	
	3、构件裂缝、箍筋间距、钢筋直径
	每构件
	180
	

	
	
	4、砌体强度
	每构件
	600
	

	
	
	5、砂浆强度
	每构件
	450
	

	六十五
	装修材料
	1、甲醛
	项
	300
	

	
	
	2、氨
	项
	200
	

	
	
	3、放射性核素
	项
	200
	

	
	
	4、内照射指数
	项
	200
	

	
	
	5、外照射指数
	项
	200
	

	
	
	6、苯基环乙烯
	项
	200
	

	
	
	7、聚乙烯单体
	项
	200
	

	六十六
	悬挑脚手架
	1、挑梁型号规格
	台
	30
	

	
	
	2、支撑型号规格
	台
	30
	

	
	
	3、拉杆型号规格
	台
	30
	

	
	
	4、架体内侧与建筑物间的距离
	台
	30
	

	
	
	5、架体步高
	台
	20
	

	
	
	6、架体总高度
	台
	20
	

	
	
	7、架体宽度
	台
	20
	

	
	
	8、立杆最大纵距
	台
	30
	

	
	
	9、相邻挑梁最大间距
	台
	30
	

	
	
	10、穿墙螺栓规格
	台
	20
	

	
	
	11、主要承力构件
	台
	30
	

	
	
	12、架体立杆连接
	台
	30
	

	
	
	13、剪刀撑
	台
	20
	

	六十七
	悬挑脚手架
	14、扣件螺栓
	台
	20
	

	
	
	15、焊缝表面质量
	台
	30
	

	
	
	16、架体与建筑物之间的拉结
	台
	30
	

	
	
	17、防护栏杆
	台
	20
	

	
	
	18、踢脚板
	台
	20
	

	
	
	19、螺栓连接
	台
	30
	

	
	
	20、垫块
	台
	20
	

	
	
	21、密目安全网
	台
	20
	

	
	
	22、作用层防护
	台
	20
	

	
	
	23、架体与建筑物件、出口处防护
	台
	30
	

	
	
	24、物料平台
	台
	20
	

	六十八
	钢管脚手架用扣件
	1、抗滑（直角、旋转）
	组
	250
	

	
	
	2、抗破坏（直角、旋转）
	组
	250
	

	
	
	3、扭转刚度（直角）
	组
	250
	

	
	
	4、抗拉（对接）
	组
	250
	

	
	
	5、抗压（底座）
	组
	250
	

	六十九
	安全网
	1、材料耐候性能
	组
	600
	

	
	
	2、外观检验
	组
	30
	

	
	
	3、规格与网目边长
	组
	30
	

	
	
	4、绳的断裂强力
	组
	150
	

	
	
	5、抗冲击性能
	组
	300
	

	
	
	6、平网和立网的阻燃烧性能
	组
	300
	

	
	
	7、密目式安全立网的耐贯穿性能
	组
	300
	

	七十
	开关、插座、耦合器、插头、电线、电缆
	常规
	组
	按照发改价格（2006）1979号执行
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